|  |
| --- |
| **Çöp Poşeti**   1. Kalınlık iki kat 17 mikron olmalıdır. 2. 80\*110 cm ebatlarında olmalıdır. 3. Her rulo 10 yapraklı, 80 gr |
| **Çöp Poşeti**   1. Battal boy olacak 2. 20’li |
| **Çöp Kovası**  Vileda dönerli-50 litre |
| **Çamaşır Suyu-Konsantre**   1. Etken madde hipoklorik asit olmalı. 2. Etken madde konsantrasyonu %5'den büyük %10'dan küçük olmalı. 3. Noniyonik, rahatsız edici kokusu giderilmiş ve hoş kokulu olmalı. 4. Kıvamlı halde berrak sarı olmalı. 5. Ürün 5 kg’lık plastik bidon ambalajlarda olup, bidonlar 4’lü sağlam karton kolilerde teslim edilmelidir. 6. Ürün özellikleri ambalajın üzerinde belirtilmeli. 7. Ürün üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalı. 8. Bidon kapakları hiç açılmamış kilitli olmalı. 9. Ürün üretim yerinin “çevre izin belgesi” ve 1. Sınıf işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının (GSM Ruhsatı) bulunması gerekmektedir. 10. İdare, ürün teknik spesifıkasyonundaki beyana uygunluğun ve şartnamede istenen özelliklerin teyidi için bedeli yüklenici tarafından ödenmek kavdıvla numune alabilir ve analiz ettirebilir. |
| **Yüzey Temizleyici**   1. Yüzey temizleyicinin asiditesi 7,0 ±0.5 pH olmalıdır. 2. Ürün 4 ya da 5 litrelik plastik bidon ambalajlarda toplamda 250 litre olmalıdır. 3. Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermemelidir. 4. Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmamalıdır. 5. Ürünün cilt,göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmamalıdır. 6. Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir. |
| **Çöp Poşeti**   1. Orta boy 2. 20’li |
| **PASPAS KOVASI**  Vileda içten dönmeli kova seti (sapı-120cm-başlık-kova) |
| Saplı Kürek Fırça   * Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır. * Saplı faraş ve süpürgesinin sap uzunluğu 90±5 cm olmalıdır. * Faraşın ağız yapısı ince tozları kolay alabilecek yapıda olmalıdır. * Evde büroda kullanıma uygun olmalı. * ISO-9001-2008 kalite sistem yönetimi belgesi olmalı |
| Çekpas-Saplı   1. Dayanaklı ahşap sapı ile birlikte olmalıdır. 2. 2 Ürün dayanıklı olmalıdır. 3. 3 Paspas genişliği en az 40 cm olmalıdır. 4. Ürünün lastik kısmı yumuşak olmalı, temizlik sırasında yüzeyde su bırakmamalıdır. |
| Yuvarlak MOB   1. TSE belgeli olmalı, 2. Su Emme ve temizleme özelliği yüksek olmalı, 3. Kirini kolay bırakabilen olmalı, 4. Dikişleri sağlam, sık püsküllü, püskülleri dökülmeyen, tüy bırakmayan, 5. 80 cm Nemli Mop 6. 40-80 cm Tel mop aparatı 7. 120 cm aleminyum sap 8. BAŞLIK VE SAPI OLACAK |
| Cerrahi Eldiven  1. Pudrasız ve latex olmalıdır.  **2**. Tek kullanımlık olmalıdır.  **3.** İki ele de uyumlu olmalıdır.  **4.** Yumuşak yapısı ve yüksek elastikiyeti sayesinde elinize mükemmel uyum sağlamalıdır.  5. Düşük protein seviyesi, alerji riskini azaltır özelliği olmalıdır.  6. Kıvrılmış konç ucu, eldivenin kaymasını engelleyerek, uzun süreli kullanıma imkan vermelidir.  7. Hassasiyet ve koruma gerektiren işlerde rahatlıkla kullanılabilir olmalıdır.  8. Özenle paketlenmiş 100'lük kutularda sunulmalıdır.  9. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.  10. Sağlam kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır. Hemen yırtılmamalıdır.  11. Numuneler karşılaştırılarak kurumumuz için en uygun numunede karar kılınacaktır.  12. Bozulan hatalı çıkan tüm ürünler teslim tarihinde itibaren 1 yıl içinde yenisi ile değiştirilecektir. Kurumun uğrayacağı tüm maddi zararlar satıcı firma tarafından karşılanacaktır.  13. Large (L) boyu olacak |
|  |
| **Yüzey Temizleyici-Cif**   1. Emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, porselen ve krom gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmelidir. 2. 2- 5 kg’lık orijinal ambalajlarda olmalıdır 3. 3- Aktif maddeleri en az %80 in üzerinde biyolojik olarak parçalanabilmelidir. 4. 4- Ambalajında kullanılan plastik tamamen geri dönüşebilir nitelikte olmalıdır. 5. 5- Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, irritan etki göstermemelidir. 6. 6- Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır. 7. 7- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.) |
| **Kireç Sökücü**   1. Bakterisit etkili, bütün sert ve silinebilir yüzeylerde kullanılabilen 2. 2- Alerjik etkisi olmayan, kireç ve pas lekelerini etkili olarak temizleyebilen 3. 3- Sağlık Bakanlığı üretim ve ithal izinli, TSE belgeli, 5 kg’lik bidonlarda, 4. 4- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.) 5. 5- Hidroklorik asit miktarı >%15 olmalı, inhibitör ve deiyonize saf sudan oluşmalıdır, 6. 6- Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacak, toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir. 7. 7- Ürünün cilt,göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmayacaktır. 8. 8- Toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir. |

|  |
| --- |
| Disperser Havlu-Z Peçete  1. Piyasadaki en kaliteli peçete olmalıdır.  2. İki katlı % 100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.  3. Yaprak adedi 200 adet olmalıdır.  4. Suda tamamen çözülebilir olmalıdır.  5. Yaprak boyutu 23\*23 cm olmalı, z katlı şekilde katlanmış olmalıdır.  6. Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir.  7. Numuneler karşılaştırılarak kurumumuz için en uygun numunede karar kılınacaktır.  9. Bozulan hatalı çıkan tüm ürünler teslim tarihinde itibaren 1 yıl içinde yenisi ile değiştirilecektir. Kurumun uğrayacağı tüm maddi zararlar satıcı firma tarafından karşılanacaktır.  10. Pakette 12 adet olacak. |
| **6-BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI ŞARTNAMESİ**   1. İçerdiği yüzey temizleyici maddeler sayesinde donmuş yağ ve kirleri çözmelidir. 2. İçerdiği kompleks yapıcı maddelerle makinede yıkanan bulaşıkların lekesiz olmasını sağlamalıdır. 3. Kireç birikimini önlemelidir. 4. Dozaj pompası ile kullanılabilmeli,dozaj pompasının takılması,arızanın giderilmesi,periyodik takibi ve raporlanması bedelsiz yapılmalıdır. 5. 20 lt ambalajda olmalıdır. 6. Ürüne ait “31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerin üretimi” hakkında tebliğ gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildiriminin yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.. 7. Ürüne ait TSE K 22 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunması zorunludur. 8. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE’den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur. 9. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur. 10. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur. 11. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur. |
| **7-BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI ŞARTNAMESİ**   1. İçerdiği yüzey aktif maddeler sayesinde makineden çıkan temizlenmiş bulaşığın lekesiz kurumasını sağlamalıdır. 2. Kireç birikimini önleyerek cam, metal ve porselen malzemenin lekesiz kurumasını ve parlamasını sağlamalıdır. 3. Dozaj pompası ile kullanılabilmeli, dozaj pompasının takılması, arızanın giderilmesi, periyodik takibi ve raporlanması bedelsiz yapılmalıdır. 4. 20 lt ambalajda olmalıdır. 5. Ürüne ait “31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deterjanlar ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddeler hakkında tebliğ gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildiriminin yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur. 6. Ürüne ait TSE 13410 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur. 7. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE’den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur. 8. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur. 9. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur. 10. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur. |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Mikrofiber Temizlik Bezi   1. Mikrofiber olmalıdır. 2. Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır. 3. 40 X 40 cm ebatlarında olmalıdır. 4. Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır. 5. Leke tutmayan ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır. Kullanma kılavuzunda veya ürün üzerinde belirtilmelidir |
| Paspas İpi-Dönerli   1. İpli paspas ince örgülü, sık sarımlı olmalıdır. 2. İpli paspas dayanıklı malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır. 3. İpli paspas en az % 80 pamuklu olmalıdır. 4. İpli paspasın püskül uzunluğu en az 25 cm olmalıdır. 5. Sıcak suya dayanıklı ve sıcak su ile yıkanabilir olmalıdır. 6. İpli paspasın 1 adet ağırlığı en az 200 gr olmalıdır. 7. İpli paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek malzemeden yapılmış olmalıdır. 8. İpli paspas en az 15 cm-en fazla 30 cm genişliğinde olmalıdır. 9. Her türlü paspas sapı ile uyumlu olmalıdır. 10. İpli paspas depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir. |